**TAM BOY DİJİTALLİ İLK YARDIM MANKENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Manken tam boy erkek anatomisine uygun özellikte CPR tekniklerini,pozisyon verme ve taşıma tekniklerini öğrenmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
* Mankende suni solunum yapılması esnasında göğüs kafesi şişmelidir.
* Mankenin göğüs kafesi kalp masajı yapılmasına uygun esnekliğe sahip materyalden özel olarak üretilmiş olmalıdır.
* Mankende doğru ve hatalı çalışma olduğunu ikaz edecek monitör sistemi bulunmalıdır.Monitör üzerinde değişik uyarı lambaları bulunmalıdır.Bu uyarı lambaları ile monitörden ;
* Elin doğru yere konup konmadığı
* Doğru volüm uygulanıp uygulanmadığı
* Suni solunumda akciğerlere yeterli havanın gidip gitmediğini
* Ayrı ayrı takip edebilme imkanı sağlamalıdır.

* Manken şişirilme şeklinde olmayıp hafif ve koku yapmayan dolgu maddesinden imal edilmiş olmalıdır.
* Mankenin baş ve kolu hareketli olmalıdır.
* Manken bir insan boyutunda ve aynı görünüşüne sahip olmalıdır.
* Manken taşınabilir özellikte olmalıdır.
* Mankenin yapıldığı malzeme kolay temizlenebilmelidir.
* Mankenle birlikte 5 adet değiştirilebilir ağız burun parçası,5 adet disposible akciğer torbası ve bağlantısı verilmelidir.
* Mankenin akciğer torbaları çıkarılabilir ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır
* Ürünün 2 yıl garantisi olmalıdır

